{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Datenblatt","DIN 18234","F90"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Datenblatt","index":0,"n_rows":69,"n_cols":10,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[62,0,62,9],[37,0,37,3],[38,0,38,3],[40,0,40,3],[47,4,47,9],[41,1,41,3],[43,4,43,6],[39,6,39,8],[40,6,40,8],[41,7,41,9],[20,2,20,4],[22,2,22,4],[22,8,22,9],[21,2,21,4],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[9,2,9,4],[19,2,19,4],[17,0,17,11],[12,8,12,9],[13,8,13,9],[19,8,19,9],[14,8,14,9],[11,2,11,7],[13,2,13,7],[15,2,15,7],[10,8,10,13],[24,13,24,14],[26,2,26,3],[28,2,28,3],[24,0,24,4],[25,0,25,1],[26,6,26,8],[27,6,27,8],[28,6,28,8],[24,6,24,9],[25,6,25,8],[25,2,25,3],[27,2,27,3],[67,7,67,9],[36,13,36,14],[37,6,37,8],[38,6,38,8],[29,6,29,8],[64,0,66,9],[67,1,67,3],[29,2,29,3],[34,4,34,6],[32,2,32,3],[32,8,32,9],[36,0,36,4],[36,6,36,9],[50,2,50,3],[50,8,50,9],[31,6,31,7]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Auslegung der Dachentwässerung ",null,null,null,null,null,"Sanierungsmaßnahme"]
["als Druckströmungssystem",null,null,null,null,null,"Termin vor Ort¹"]
["als Freispiegelsystem",null,null,null,null,null,"Planung¹"]
[null,null,null,null,null,null,"¹ Kosten trägt Auftraggeber"]
[]
["Bauvorhaben²:"]
[]
["PLZ / Ort²:"]
[]
["Straße:"]
[]
["Ansprechpartner / Auftraggeber²"]
[]
["Firma / Planer:",null,null,null,null,null,"Mitarbeiter /-in:"]
["PLZ / Ort:",null,null,null,null,null,"Telefon:"]
["Straße:",null,null,null,null,null,"Mobil:"]
[null,null,null,null,null,null,"E-Mail:"]
[]
["Dachaufbau",null,null,null,null,null,"Abflussbeiwert [C]²"]
["Dachkonstruktion:",null,null,null,null,null,"    glatte Dachfläche: C = 1,0"]
["Dampfsperrbahn:",null,null,null,null,null,"    bekieste Dachfläche: C = 0,5"]
["Dämmstoffstärke:",null,null,null,null,null,"    extensive Begrünung < 100 mm: C = 0,5"]
["Abdichtungsbahn:",null,null,null,null,null,"    extensive Begrünung > 100 mm: C = 0,3"]
["Gesamtfläche [m²]:",null,null,null,null,null,"    intensive Begrünung: C = 0,3"]
[]
["Brandschutz nach DIN 18234:",null,null,null,null,null,"Brandschutz F 90:"]
["Bereich:",null,null,null,null,null,"Bereich:"]
[]
["max. zulässiger Wasseranstau auf dem Dach [mm]²:  "]
[]
["Befestigung horizontal",null,null,null,null,null,"Befestigung vertikal"]
["     Trapezblechdecke",null,null,null,null,null,"    Stahlbetonstütze"]
["     Betondecke",null,null,null,null,null,"    Stahlstütze, am Flansch"]
["     Stahlfachwerkbinder",null,null,null,null,null,"    Stahlstütze, am Steg"]
["     Stahlbetonwand",null,null,null,null,null,"    mitlaufende Montageschiene"]
["     Sonstige:",null,null,null,null,null,"    Sonstige:"]
[]
["max. zulässige Abhängelast vom Trapezblech [kg/m²]²:  "]
[]
["Rohrleitungsverlauf:"]
[]
["Lage der Grundleitungsanschlüsse²:"]
[]
["Schallschutzanforderungen:",null,null,null,null,null,"Befestigungsmaterial:"]
["Bereich:"]
[]
["Rohrart²:",null,"PE-HD-Rohr",null,null,"SML-Rohr"]
[]
["Planungsumfang²:"]
[]
["Planungsunterlagen²:"]
[]
[]
["² für eine hydraulische Auslegung der Dachentwässerung zwingend erforderliche Parameter"]
[]
["ergänzende Anmerkungen: "]
[]
[]
["Werte/Angaben, welche aus den zur Verfügung gestellten Zeichnungen oder Dokumenten nicht eindeutig zu entnehmen sind, basieren auf Annahmen. Die Auslegung der technischen Lösung gilt nur, wenn die o. a. Grundlagen und die getroffenen Annahmen mit den Randbedingungen auf der Baustelle übereinstimmen. Die Auslegung der technischen Lösung ist daher auf Vollständigkeit und Umsetzbarkeit zu prüfen."]
[]
[]
["Datum:",null,null,null,null,"Unterschrift:"]
["© Sikla Drain GmbH",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stand 02/12/2015"]

{"sheet":"DIN 18234","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"F90","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}